**电缆桥架采购招标公告**

伟浩建设集团有限公司因施工需要，现就太白湖区某工地电缆桥架采购进行公开招标，欢迎各加工生产销售厂家前来报名，现将采购信息公告如下：

1. **情况说明**

**收货地点**：济宁市太白湖区

**采购内容**：电缆桥架

**规格数量**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 水平桥架 | 400\*100 | 米 | 16 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 2 | 水平桥架 | 300×200mm | 米 | 28 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 3 | 水平桥架 | 300×100mm | 米 | 304 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 4 | 水平桥架 | 150×100mm | 米 | 442 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 5 | 水平桥架 | 200×100mm | 米 | 2,950 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 6 | 水平桥架 | 100×50mm | 米 | 28 | 配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 7 | 防火带隔板水平桥架 | 100\*100 | 米 | 100 | 水平桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 8 | 防火桥架 | 300\*100 | m | 284 | 水平防火桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 9 | 防火桥架 | 200\*100 | 米 | 380 | 水平防火桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 10 | 防火桥架 | 200\*100 | 米 | 110 | 防火竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 11 | 防火桥架 | 300\*100 | m | 20 | 防火竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 12 | 水平桥架 | 300×200mm | 米 | 86 | 竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 13 | 水平桥架 | 300×100mm | 米 | 86 | 竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 14 | 强电垂直普通桥架 | 200\*100 | 米 | 30 | 竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 15 | 水平桥架 | 150×100mm | 米 | 90 | 竖向桥架，配连接板、螺丝、盖板、卡锁 |
| 16 | 水平桥架弯头 | 200\*100 | 个 | 30 | 防火 |
| 17 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 13 | 300\*100防火 |
| 18 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 2 | 300\*200 |
| 19 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 75 | 200\*100 |
| 20 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 2 | 100\*100 |
| 21 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 39 | 300\*100 |
| 22 | 桥架下垂直三通 | 300\*100 | 个 | 1 |  |
| 23 | 桥架横担 | 400mm | 个 | 10 |  |
| 24 | 桥架横担 | 300mm | 个 | 435 |  |
| 25 | 水平桥架横担 | 200mm | 米 | 2,260 |  |
| 26 | 水平桥架横担 | 100mm | 米 | 70 |  |
| 27 | 水平桥架横担 | 300mm | 米 | 300 | 150mm |
| 28 | 丝锥 | M8 | 个 | 6,000 |  |
| 29 | 螺杆 | Φ8 | 米 | 3,520 | 全丝 |
| 30 | 桥架跨接线 | 20cm长 | 根 | 2,600 |  |
| 31 | 桥架垂直下弯 | 200\*100 | 个 | 1 | 防火 |
| 32 | 桥架垂直下弯 | 300\*100 | 个 | 3 | 防火 |
| 33 | 桥架垂直下弯通 |  | 个 | 1 | 300\*200 |
| 34 | 桥架垂直上弯通 |  | 个 | 1 | 300\*200 |
| 35 | 桥架垂直上弯 | 300\*100 | 个 | 1 | 防火 |
| 36 | 桥架垂直上弯 | 200\*100 | 个 | 1 | 防火 |
| 37 | 桥架垂直下弯通 |  | 个 | 2 | 150\*100 |
| 38 | 桥架水平异径三通 |  | 个 | 1 | （300\*200-200\*100）\*300\*200 |
| 39 | 桥架水平异径三通 |  | 个 | 26 | （300\*100-200\*100）\*200\*100 |
| 40 | 桥架水平异径三通 |  | 个 | 0 |  |
| 41 | 桥架水平三通 |  | 个 | 1 | 300\*200 |
| 42 | 桥架水平三通 |  | 个 | 1 | 中小三通（200\*100）\*150\*100 |
| 43 | 桥架水平三通 |  | 个 | 1 | 中小三通（200\*100）\*100\*100 |
| 44 | 桥架水平三通 |  | 个 | 2 | 150\*100 |
| 45 | 桥架水平三通 |  | 个 | 2 | 300\*100 |
| 46 | 桥架水平三通 |  | 个 | 8 | 中小三通（300\*100）\*200\*100 |
| 47 | 桥架水平三通 |  | 个 | 2 | 200\*100 |
| 48 | 桥架水平异径直接 |  | 个 | 1 | 300\*200-400\*100 |
| 49 | 桥架水平异径直接 |  | 个 | 4 | 300\*100-200\*100 |
| 50 | 桥架水平异径直接 |  | 个 | 2 | 200\*100-150\*100 |
| 51 | 桥架水平异径直接 |  | 个 | 1 | 300\*100-150\*100 |
| 52 | 桥架水平弯头 |  | 个 | 3 | 150\*100 |
| 53 | 桥架水平异径四通 |  | 个 | 1 | （400\*100-150\*100）\*（300\*100-150\*100） |
| 54 | 桥架水平异径四通 |  | 个 | 1 | （300\*100-150\*100）\*（150\*100-150\*100） |
| 55 | 桥架水平异径四通 |  | 个 | 1 | （300\*100-300\*100）\*200\*100-200\*100 |
| 56 | 桥架水平异径四通 |  | 个 | 1 | （200\*100-150\*100）\*（150\*100-200\*100） |
| 57 | 桥架水平异径四通 |  | 个 | 1 | （200\*100-150\*100）\*（150\*100-150\*100） |
| 58 | 垂直桥架支架 |  | 个 | 8 | 200\*100 |
| 59 | 垂直桥架支架 |  | 个 | 12 | 150\*100 |
| 60 | 垂直桥架支架 |  | 个 | 45 | 300\*100 |
| 61 | 垂直桥架支架 |  | 个 | 45 | 300\*50 |
| 62 | 垂直桥架支架 |  | 个 | 50 | 200\*50 |

**二、报名须知**

1、参与招标企业提供【营业执照、法定代表人或代理人身份证】复印件一份进行报名，复印件需加盖投标人公章，以上有关证件必须在有效期内。

2、参与招标企业信誉良好，与本公司无法律纠纷及不良记录，并且财政资信状况良好。

3、参与招标企业投标前必须自行组织人员踏勘现场等了解详细实施内容。

**三、投标保证金**

1、为保证本次招标秩序和诚信，投标人报名须交纳投标保证金10000.00元（大写：壹万元整），必须从投标人公司账户交纳（与投标人名称不一致时无效），交纳方式必须为电汇，不接受电汇之外的任何交纳方式，在汇款日起3日内携带营业执照复印件到财务开具收款收据。投标保证金必须在2021年4月27日17：00前到账。否则，视为弃权。

交纳投标保证金须备注：“太白湖电缆桥架”。

**账户名称：伟浩建设集团有限公司**

**账号：803070101421011436**

**开户行：莱商银行济宁分行营业部**

**行号：313461000061**

2、中标人的投标保证金在签订供货合同后7日内无息退还。未中标人的投标保证金在确定中标人后7日内予以无息退还。

3、以下情况投标保证金不予退还：

①投标人在递交投标报价后，拟定中标人要求提高或者撤销其报价的。

②中标人在接到签订合同的通知三日内，扔拒不签署合同协议的。

③扰乱正常开标秩序、影响招标人正常工作的。

④经招标人审查，以及其他投标人举报，确定存在围标及虚假投标行为的。

⑤只要投标人参与投标，即被认为认可以上规定。

1. **报名时间及方式**
2. 1、报名开始时间**：**2021年4月22日至2021年4月27日，每天上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、报名地点：伟浩集团太白湖项目部 （**接受电话报名**）

3、报名联系人：周先生15266020828、张先生13081419900

   项目现场技术对接联系人：解经理 13361410598。

4、监督电话：0546-8012252/8087858。

**五、开标及相关要求**

1、开标时间：另行通知

2、开标地点：济宁太白湖工地。

3、开标当天投标单位需提供：营业执照复印件、授权委托书、身份证复印件、投标报价单、单位产品宣传单或宣传资料及业绩等资料制作成投标文件，加盖公章，并进行封存。

4、本项招标报价采用单项报价的方式。

5、开标时，投标人将已封存的投标文件交于招标人工作人员。

6、开标后，招标人有权根据招标情况，将公开招标调整为竞标或询价方式确定合作供货商

**六、制作说明**

1. 符号最新国家电缆桥架新标准。
2. 桥架主体结构型式为槽式，板材为热镀锌冷轧板，表面防护层为喷塑，防火桥架表面防护层做防火处理，达到消防验收标准。
3. 桥架允许最小板材的厚度：

 B≤200 1.0mm

200＜B≤300 1.2mm

300＜B≤400 1.5mm

盖板：200以下0.8mm,200以上1.0mm

1. 含括所有螺丝及其他连接件连接线。
2. 横担及吊筋。